|  |  |
| --- | --- |
| МЧС РОССИИ **ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ** МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ **ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И**  **ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ**  **СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  **ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**  **Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**  **по г. Искитиму**  **и Искитимскому району**  **Новосибирской области**  ул. Гагарина, 18, г. Искитим  Новосибирская область 633205  Телефон, Факс 4-60-83, 2-60-15  Е-mail: [ond26015@rambler.ru](mailto:ond26015@rambler.ru)  \_24.01.2022г.\_№ 111-3-16-17  На № \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ | Главе г. Искитима  Новосибирской области  С.В. Завражину  Главе Искитимского района Новосибирской области  Ю.В. Саблину  ул. Пушкина,51,  г. Искитим, Новосибирская область, 633209  Главе поселения Искитимского района Новосибирской области  (по списку)  Организациям СМИ  (по списку) |

Информация о пожарах за неделю.

Информация о происшествиях на территории г. Искитима и Искитимского района Новосибирской области с 11.01.2022г. по 24.01.2022 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Время сообщения | Объект, последствия, причина, виновники пожара |
| 18.01.2022 | 22ч.21м. | Поступило сообщение о пожаре в птичнике АО «Новосибирская птицефабрика» по адресу НСО, Искитимский район, ст. Евсино. В результате пожара повреждено оборудование, произошел падеж цыпленка бройлера. Предполагаемая причина пожара неисправность электрооборудования в птичнике. |
| 24.1.2022 | 02ч.54м. | Поступило сообщение о пожаре в надворных постройках по адресу НСО, г. Искитим, ул. Сибирская. В результате пожара повреждена углярка. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. |

Приложение: Федеральный государственный пожарный надзор информирует на 2 л.в 1 экз.



Начальник отдела

подполковник вн. службы А.М. Иванов

Улихин А.А.

2-60-15

|  |
| --- |
| **Федеральный государственный пожарный надзор информирует!**  Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.  **- При эксплуатации печного отопления запрещается:**  а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;  б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;  в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;  г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;  д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;  е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;  ж) перекаливать печи.  Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.  - Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра.  При эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на расстоянии, указанном в инструкции предприятия-изготовителя металлических печей, но не менее чем 2 метра от металлической печи.  **При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:**    а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;  б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;  в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;  г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;  д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;  е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;  ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;  з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;  и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.  Не доверяйте производить установку, монтаж, ремонт электрооборудования и печного отопления случайным людям, не имеющим для данного вида деятельности специального разрешения.  **При эксплуатации газовых баллонов и газовых приборов:**  **Запрещается** хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.  - Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.  - Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".  - У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".  **При использовании бытовых газовых приборов запрещается:**  а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;  б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;  в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.  **Помните!!!**  Вышеперечисленные мероприятия – выдержки из правил противопожарного режима в Российской Федерации,за нарушения которых в соответствии с Российским законодательством, на основании ст. 20.4 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, **наступает административная ответственность**, при этом виновные лица могут подвергнуться штрафу в размере:  - **Граждане от 2000 до 5000 рублей;**  **- Должностные лица и индивидуальные предприниматели от 6000 до 50 000 рублей;**  **- Юридические лица от 150 000 до 1000 000 рублей**  А за те же нарушения, которые привели к тяжким последствиям (гибель, травмы) наступает **уголовная ответственность**, за что УК РФ предусматривается лишение свободы.  **Соблюдайте правила противопожарного режима в РФ, берегите свою жизнь!** |