|  |  |
| --- | --- |
| МЧС РОССИИ**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ** МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ **ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И** **ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ** **СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ** **ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ****Отдел надзорной деятельности и профилактической работы****по г. Искитиму** **и Искитимскому району****Новосибирской области** ул. Гагарина, 18, г. ИскитимНовосибирская область 633205 Телефон, Факс 4-60-83, 2-60-15Е-mail: ond26015@rambler.ru\_24.01.2022г.\_№ 111-3-16-17 На № \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ |  Главе г. Искитима Новосибирской областиС.В. ЗавражинуГлаве Искитимского района Новосибирской области Ю.В. Саблинуул. Пушкина,51, г. Искитим, Новосибирская область, 633209Главе поселения Искитимского района Новосибирской области (по списку) Организациям СМИ (по списку) |

Информация о пожарах за неделю.

Информация о происшествиях на территории г. Искитима и Искитимского района Новосибирской области с 11.01.2022г. по 24.01.2022 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Время сообщения | Объект, последствия, причина, виновники пожара |
| 18.01.2022 | 22ч.21м. | Поступило сообщение о пожаре в птичнике АО «Новосибирская птицефабрика» по адресу НСО, Искитимский район, ст. Евсино. В результате пожара повреждено оборудование, произошел падеж цыпленка бройлера. Предполагаемая причина пожара неисправность электрооборудования в птичнике. |
| 24.1.2022 | 02ч.54м. | Поступило сообщение о пожаре в надворных постройках по адресу НСО, г. Искитим, ул. Сибирская. В результате пожара повреждена углярка. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. |

Приложение: Федеральный государственный пожарный надзор информирует на 2 л.в 1 экз.



Начальник отдела

подполковник вн. службы А.М. Иванов

Улихин А.А.

2-60-15

|  |
| --- |
|  **Федеральный государственный пожарный надзор информирует!**Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах. **- При эксплуатации печного отопления запрещается:**а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;ж) перекаливать печи.Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.- Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра.При эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на расстоянии, указанном в инструкции предприятия-изготовителя металлических печей, но не менее чем 2 метра от металлической печи.**При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:**а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя. Не доверяйте производить установку, монтаж, ремонт электрооборудования и печного отопления случайным людям, не имеющим для данного вида деятельности специального разрешения.**При эксплуатации газовых баллонов и газовых приборов:**  **Запрещается** хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.- Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.- Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".- У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".**При использовании бытовых газовых приборов запрещается:**а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей. **Помните!!!**Вышеперечисленные мероприятия – выдержки из правил противопожарного режима в Российской Федерации,за нарушения которых в соответствии с Российским законодательством, на основании ст. 20.4 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, **наступает административная ответственность**, при этом виновные лица могут подвергнуться штрафу в размере:- **Граждане от 2000 до 5000 рублей;****- Должностные лица и индивидуальные предприниматели от 6000 до 50 000 рублей;****- Юридические лица от 150 000 до 1000 000 рублей** А за те же нарушения, которые привели к тяжким последствиям (гибель, травмы) наступает **уголовная ответственность**, за что УК РФ предусматривается лишение свободы.**Соблюдайте правила противопожарного режима в РФ, берегите свою жизнь!** |